0 50 100 150 200 250 0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9 CERTAINTY FUNCTION FOR D1 WEARCAM

CAMERA OUTPUT

CERTAINTY